**ИНФОРМАЦИЯ**

о материально-техническом обеспечении и оснащённость образовательной деятельности, для инвалидов, маломобильных групп населения и лиц с ограниченными возможностями здоровья

**Обозначения и сокращения**

Категории инвалидов

Г инвалиды с нарушениями слуха

К инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках

О инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата

С инвалиды с нарушениями зрения

У инвалиды с нарушениями умственного развития

Состояние доступности объекта (зоны)

ДП доступно полностью

ДЧ доступно частично

ДУ доступно условно

ВНД недоступно

Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)

«А» доступность всех зон и помещений - универсальная

«Б» доступны специально выделенные участки и помещения

«ДУ» доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно

«ВНД» не организована доступность

1. Адрес объекта: 626102, Тюменская обл., г.Тобольск, ул. Знаменского, 52А, стр.1

 **Организация доступности объекта для инвалидов**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  № | **Категория инвалидов**(вид нарушения) | **Вариант организации доступности объекта**(формы обслуживания) |
| 1. | Все категории инвалидов и МГН |  |
|  | *в том числе инвалиды:* |  |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | ДУ |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ДУ |
| 4 | с нарушениями зрения | ВНД |
| 5 | с нарушениями слуха | ВНД |
| 6 | с нарушениями умственного развития |  ДУ |

 **Состояние доступности основных структурно-функциональных зон**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  № | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДЧ-И (к,о,г,у) ВНД (с) |
| 2 | Вход (входы) в здание | ДЧ-И (г,о,у,к) ВНД (с) |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ДЧ-И (г,о,у,к)ВНД (с) |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДЧ-И (о,у,к)ВНД (с,г) |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ДЧ-И (г, у) ВНД (к,с,о) |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | ДЧ-И (о,у,к) ВНД (с,г) |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) |  ДУ |

**ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ**:Объект признан условно доступным при оказании ситуационной помощи.

*Для решения вопросов доступности* ***для всех категорий инвалидов*** *в качестве безусловно обязательных мер требуется, прежде всего, установить информацию об ОСИ у входа на территорию, организовать оказание ситуационной помощи сотрудниками учреждения с закреплением функциональных обязанностей в должностных инструкциях, продумать и обозначить на схемах наиболее оптимальные пути движения к зоне целевого назначения и санитарно-гигиеническим помещениям, а также организовать систему оповещения в экстренных случаях и обозначить пути эвакуации.*

***Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с умственными нарушениями*** *необходимо оборудовать санитарно-гигиенические помещения и для нестационарных клиентов и посетителей с установкой кнопки вызова персонала.*

***Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с патологией опорно-двигательного аппарата*** *требуется установка оградительных поручней вдоль стен.*

***Для обеспечения условной доступности объекта для инвалидов с нарушениями слуха*** *необходимо выделить в зале не менее 5% специально оборудованных мест с возможностью усиления звука, а также организовать сурдоперевод при оказании услуг.*

***Для обеспечения частичной доступности объекта для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках,*** *требуется комплексное оборудование входа с обеспечением информационного сопровождения от входа на территорию, установка бортиков на путях движения.. Для обеспечения условной доступности объекта для этой категории инвалидов требуется приобретение ТСР (лестницехода) и оказание ситуационной помощи со стороны персонала.*

***Обеспечение доступности для инвалидов с нарушениями зрения*** *на первом этапе может решаться путём оказания ситуационной помощи на всех зонах, что обеспечит условную доступность объекта; при комплексном развитии системы информации на объекте с использованием контрастных цветовых и тактильных направляющих на всех путях движения, в т.ч. на прилегающей территории, дублировании основной информации рельефно-точечным шрифтом и акустической информацией может быть достигнута полная доступность объекта для инвалидов с нарушениями зрения.*

1. Адрес объекта: 626150, Тюменская область, г.Тобольск, 10 мкр., д.85

**Организация доступности объекта для инвалидов**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №п/п | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) |
| 1 | Все категории инвалидов и МГН |   |
|  | *в том числе инвалиды:* |  |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках |  ДУ |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата |  ДУ |
| 4 | с нарушениями зрения |  ВНД |
| 5 | с нарушениями слуха |  ВНД |
| 6 | с нарушениями умственного развития |  ДУ |

**Состояние доступности основных структурно-функциональных зон**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п \п | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДУ-И (к,о,г,у)ВНД (с) |
| 2 | Вход (входы) в здание | ДЧ-И (к,о,г,у)ВНД (с) |
| *3* | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ДЧ-И (к,о,г,у)ВНД (с) |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДЧ-И (о,к,у)ВНД (с,г) |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ДЧ-И (г,у)ВНД (к,с,о) |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | ДУ-И (о,у,к)ВНД (с,г) |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ДУ |

**ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ**: Объект признан условно доступным при оказании ситуационной помощи.

*Для решения вопросов доступности* ***для всех категорий инвалидов*** *в качестве безусловно обязательных мер требуется, прежде всего, установить информацию об ОСИ у входа на территорию, организовать оказание ситуационной помощи сотрудниками учреждения с закреплением функциональных обязанностей в должностных инструкциях, продумать и обозначить на схемах наиболее оптимальные пути движения к зоне целевого назначения и санитарно-гигиеническим помещениям, а также организовать систему оповещения в экстренных случаях и обозначить пути эвакуации оборудовать автостоянку в соответствии с требованиями СП.59.13330.2012 для всех категорий МГН.*

***Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с умственными нарушениями*** *необходимо оборудовать санитарно-гигиенические помещения и для нестационарных клиентов и посетителей с установкой кнопки вызова персонала.*

***Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с патологией опорно-двигательного аппарата*** *требуется установка оградительных поручней вдоль стен.*

***Для обеспечения условной доступности объекта для инвалидов с нарушениями слуха*** *необходимо выделить в зале не менее 5% специально оборудованных мест с возможностью усиления звука, а также организовать сурдоперевод при оказании услуг.*

***Для обеспечения частичной доступности объекта для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках,*** *требуется комплексное оборудование входа с обеспечением информационного сопровождения от входа на территорию, установка бортиков на путях движения.. Для обеспечения условной доступности объекта для этой категории инвалидов требуется приобретение ТСР (лестницехода) и оказание ситуационной помощи со стороны персонала.*

***Обеспечение доступности для инвалидов с нарушениями зрения*** *на первом этапе может решаться путём оказания ситуационной помощи на всех зонах, что обеспечит условную доступность объекта; при комплексном развитии системы информации на объекте с использованием контрастных цветовых и тактильных направляющих на всех путях движения, в т.ч. на прилегающей территории, дублировании основной информации рельефно-точечным шрифтом и акустической информацией может быть достигнута полная доступность объекта для инвалидов с нарушениями зрения.*

1. Адрес объекта: 626102, Тюменская обл., г.Тобольск, пос. Сумкино, ул. Гагарина, д. 22

 **Организация доступности объекта для инвалидов**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  № | Категория инвалидов(вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта(формы обслуживания) |
| 1. | Все категории инвалидов и МГН |  |
|  | *в том числе инвалиды:* |  |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | ДУ |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ДУ |
| 4 | с нарушениями зрения | ВНД |
| 5 | с нарушениями слуха | ВНД |
| 6 | с нарушениями умственного развития |  ДУ |

**Состояние доступности основных структурно-функциональных зон**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДЧ-И (к,о,г,у) ВНД (с) |
| 2 | Вход (входы) в здание | ДЧ-И (г,о,у,к) ВНД (с) |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ДЧ-И (г,о,у,к)ВНД (с) |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДЧ-И (о,у,к,с,г)  |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ДЧ-И (г, у) ВНД (к,с,о) |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | ДЧ-И (о,у,к) ВНД (с,г) |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) |  ДУ |

**ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ**:Объект признан условно доступным при оказании ситуационной помощи.

*Для решения вопросов доступности* ***для всех категорий инвалидов*** *в качестве безусловно обязательных мер требуется, прежде всего, установить информацию об ОСИ у входа на территорию, организовать оказание ситуационной помощи сотрудниками учреждения с закреплением функциональных обязанностей в должностных инструкциях, продумать и обозначить на схемах наиболее оптимальные пути движения к зоне целевого назначения и санитарно-гигиеническим помещениям, а также организовать систему оповещения в экстренных случаях и обозначить пути эвакуации.*

***Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с умственными нарушениями*** *необходимо оборудовать санитарно-гигиенические помещения и для нестационарных клиентов и посетителей с установкой кнопки вызова персонала.*

***Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с патологией опорно-двигательного аппарата*** *требуется установка оградительных поручней вдоль стен.*

***Для обеспечения условной доступности объекта для инвалидов с нарушениями слуха*** *необходимо выделить в зале не менее 5% специально оборудованных мест с возможностью усиления звука, а также организовать сурдоперевод при оказании услуг.*

***Для обеспечения частичной доступности объекта для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках,*** *требуется комплексное оборудование входа с обеспечением информационного сопровождения от входа на территорию, установка бортиков на путях движения.. Для обеспечения условной доступности объекта для этой категории инвалидов требуется приобретение ТСР (лестницехода) и оказание ситуационной помощи со стороны персонала.*

***Обеспечение доступности для инвалидов с нарушениями зрения*** *на первом этапе может решаться путём оказания ситуационной помощи на всех зонах, что обеспечит условную доступность объекта; при комплексном развитии системы информации на объекте с использованием контрастных цветовых и тактильных направляющих на всех путях движения, в т.ч. на прилегающей территории, дублировании основной информации рельефно-точечным шрифтом и акустической информацией может быть достигнута полная доступность объекта для инвалидов с нарушениями зрения.*

4. Адрес объекта: 626102, Тюменская обл., г.Тобольск, ул. Октябрьская, д.12

**Организация доступности объекта для инвалидов**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  № | Категория инвалидов(вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта(формы обслуживания) |
| 1. | Все категории инвалидов и МГН |  |
|  | *в том числе инвалиды:* |  |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | ДУ |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ДУ |
| 4 | с нарушениями зрения | ВНД |
| 5 | с нарушениями слуха | ДУ |
| 6 | с нарушениями умственного развития |  ДУ |

 **Состояние доступности основных структурно-функциональных зон**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  № | **Основные структурно-функциональные зоны** | **Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов** |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДЧ-И (к,о,г,у)ВНД (с) |
| 2 | Вход (входы) в здание | ДЧ-И (г,о,у,к)ВНД (с) |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ДЧ-И (г,о,у,к,) ВНД (с) |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДЧ-И (о,у,к,г)ВНД (с)  |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ДЧ-И (г,у,) ВНД (к,с,о) |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | ДЧ-И (о,у,к) ВНД (с, г) |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ДУ |

 **ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ**:Объект признан условно доступным при оказании ситуационной помощи.

*Для решения вопросов доступности* ***для всех категорий инвалидов*** *в качестве безусловно обязательных мер требуется, прежде всего, установить информацию об ОСИ у входа на территорию, организовать оказание ситуационной помощи сотрудниками учреждения с закреплением функциональных обязанностей в должностных инструкциях, продумать и обозначить на схемах наиболее оптимальные пути движения к зоне целевого назначения и санитарно-гигиеническим помещениям, а также организовать систему оповещения в экстренных случаях и обозначить пути эвакуации, оборудовать автостоянку в соответствии с требованиями СП.59.13330.2012 для всех категорий МГН.*

***Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с умственными нарушениями*** *необходимо оборудовать санитарно-гигиенические помещения и для нестационарных клиентов и посетителей с установкой кнопки вызова персонала.*

***Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с патологией опорно-двигательного аппарата*** *требуется установка оградительных поручней вдоль стен.*

***Для обеспечения условной доступности объекта для инвалидов с нарушениями слуха*** *необходимы специально оборудованные места с возможностью усиления звука, а также организовать сурдоперевод при оказании услуг.*

***Для обеспечения частичной доступности объекта для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках,*** *требуется комплексное оборудование входа с обеспечением информационного сопровождения от входа на территорию, установка бортиков на путях движения.. Для обеспечения условной доступности объекта для этой категории инвалидов требуется приобретение ТСР (лестницехода) и оказание ситуационной помощи со стороны персонала.*

***Обеспечение доступности для инвалидов с нарушениями зрения*** *на первом этапе может решаться путём оказания ситуационной помощи на всех зонах, что обеспечит условную доступность объекта; при комплексном развитии системы информации на объекте с использованием контрастных цветовых и тактильных направляющих на всех путях движения, в т.ч. на прилегающей территории, дублировании основной информации рельефно-точечным шрифтом и акустической информацией может быть достигнута полная доступность объекта для инвалидов с нарушениями зрения.*

1. Адрес объекта: 626102, Тюменская обл., г.Тобольск, пос. Сумкино, ул. Гагарина, д. 7А

**Организация доступности объекта для инвалидов**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  № | Категория инвалидов(вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта(формы обслуживания) |
| 1. | Все категории инвалидов и МГН |  |
|  | *в том числе инвалиды:* |  |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | ДУ |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ДУ |
| 4 | с нарушениями зрения |  ВНД |
| 5 | с нарушениями слуха |  ДУ |
| 6 | с нарушениями умственного развития |  ДУ |

**Состояние доступности основных структурно-функциональных зон**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  № | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДЧ-И (к,о,г,у)ВНД (с) |
| 2 | Вход (входы) в здание | ДЧ-И (г,о,у,к)ВНД (с) |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ДЧ-И (г,о,у,к,)ВНД (с) |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДЧ-И (о,у,к,г) ВНД (с) |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ДЧ-И (г,у) ВНД (к,с,о) |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | ДЧ-И (о,у,к) ВНД (с,г) |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ДУ |

 **ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ**:Объект признан условно доступным при оказании ситуационной помощи.

*Для решения вопросов доступности* ***для всех категорий инвалидов*** *в качестве безусловно обязательных мер требуется, прежде всего, установить информацию об ОСИ у входа на территорию, организовать оказание ситуационной помощи сотрудниками учреждения с закреплением функциональных обязанностей в должностных инструкциях, продумать и обозначить на схемах наиболее оптимальные пути движения к зоне целевого назначения и санитарно-гигиеническим помещениям, а также организовать систему оповещения в экстренных случаях и обозначить пути эвакуации, оборудовать автостоянку в соответствии с требованиями СП.59.13330.2012.*

***Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с умственными нарушениями*** *необходимо оборудовать санитарно-гигиенические помещения и для нестационарных клиентов и посетителей с установкой кнопки вызова персонала.*

***Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с патологией опорно-двигательного аппарата*** *требуется установка оградительных поручней вдоль стен.*

***Для обеспечения условной доступности объекта для инвалидов с нарушениями слуха*** *необходимы специально оборудованные места с возможностью усиления звука, а также организовать сурдоперевод при оказании услуг.*

***Для обеспечения частичной доступности объекта для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках,*** *требуется комплексное оборудование входа с обеспечением информационного сопровождения от входа на территорию, установка бортиков на путях движения.. Для обеспечения условной доступности объекта для этой категории инвалидов требуется приобретение ТСР (лестницехода) и оказание ситуационной помощи со стороны персонала.*

***Обеспечение доступности для инвалидов с нарушениями зрения*** *на первом этапе может решаться путём оказания ситуационной помощи на всех зонах, что обеспечит условную доступность объекта; при комплексном развитии системы информации на объекте с использованием контрастных цветовых и тактильных направляющих на всех путях движения, в т.ч. на прилегающей территории, дублировании основной информации рельефно-точечным шрифтом и акустической информацией может быть достигнута полная доступность объекта для инвалидов с нарушениями зрения.*

6. Адрес объекта: 626102, Тюменская обл., г.Тобольск, пос. Сумкино, ул. Гагарина, д. 7

**Организация доступности объекта для инвалидов**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  № | Категория инвалидов(вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта(формы обслуживания) |
| 1. | Все категории инвалидов и МГН |  |
|  | *в том числе инвалиды:* |  |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | ДУ |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ДУ |
| 4 | с нарушениями зрения | ВНД |
| 5 | с нарушениями слуха |  ДУ |
| 6 | с нарушениями умственного развития |  ДУ |

**Состояние доступности основных структурно-функциональных зон**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  № | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДЧ-И (к,о,г,у) ВНД (с) |
| 2 | Вход (входы) в здание | ДЧ-И (г,о,у,к) ВНД (с) |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ДЧ-И (г,о,у,к) ВНД (с) |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДЧ-И (о,у,к,г) ВНД (с)  |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ДЧ-И (г,у) ВНД (к,с,о) |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | ДЧ-И (о,у,к) ВНД (с,г) |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) |  ДУ |

 **ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ**:Объект признан условно доступным при оказании ситуационной помощи.

*Для решения вопросов доступности* ***для всех категорий инвалидов*** *в качестве безусловно обязательных мер требуется, прежде всего, установить информацию об ОСИ у входа на территорию, организовать оказание ситуационной помощи сотрудниками учреждения с закреплением функциональных обязанностей в должностных инструкциях, продумать и обозначить на схемах наиболее оптимальные пути движения к зоне целевого назначения и санитарно-гигиеническим помещениям, а также организовать систему оповещения в экстренных случаях и обозначить пути эвакуации.*

***Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с умственными нарушениями*** *необходимо оборудовать санитарно-гигиенические помещения и для нестационарных клиентов и посетителей с установкой кнопки вызова персонала.*

***Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с патологией опорно-двигательного аппарата*** *требуется установка оградительных поручней вдоль стен.*

***Для обеспечения условной доступности объекта для инвалидов с нарушениями слуха*** *необходимо выделить в зале не менее 5% специально оборудованных мест с возможностью усиления звука, а также организовать сурдоперевод при оказании услуг.*

***Для обеспечения частичной доступности объекта для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках,*** *требуется комплексное оборудование входа с обеспечением информационного сопровождения от входа на территорию, установка бортиков на путях движения.. Для обеспечения условной доступности объекта для этой категории инвалидов требуется приобретение ТСР (лестницехода) и оказание ситуационной помощи со стороны персонала.*

***Обеспечение доступности для инвалидов с нарушениями зрения*** *на первом этапе может решаться путём оказания ситуационной помощи на всех зонах, что обеспечит условную доступность объекта; при комплексном развитии системы информации на объекте с использованием контрастных цветовых и тактильных направляющих на всех путях движения, в т.ч. на прилегающей территории, дублировании основной информации рельефно-точечным шрифтом и акустической информацией может быть достигнута полная доступность объекта для инвалидов с нарушениями зрения.*

1. Адрес объекта: 626240, Тюменская обл., Вагайский р/он, с. Вагай, ул. Школьная, д. 28; д.28 стр.1

**Организация доступности объекта для инвалидов**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №№п/п | Категория инвалидов(вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта(формы обслуживания) |
| 1. | Все категории инвалидов и МГН |   |
|  | *в том числе инвалиды:* |  |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | ДУ |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ДУ |
| 4 | с нарушениями зрения | ВНД |
| 5 | с нарушениями слуха | ВНД |
| 6 | с нарушениями умственного развития | Б |

**Состояние доступности основных структурно-функциональных зон**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №п \п | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДЧ-И (к,о,г,у) |
| 2 | Вход (входы) в здание | ДЧ-И (г,о,у,к) |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ДЧ-И (г,о,у,к) |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДЧ-И (г,о,у,к) |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ДЧ-И (г, у) |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | ДЧ-И (о,у,к) |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) |  ДУ |

**ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ**:Объект признан условно доступным при оказании ситуационной помощи.

*Для решения вопросов доступности* ***для всех категорий инвалидов*** *в качестве безусловно обязательных мер требуется, прежде всего, установить информацию об ОСИ у входа на территорию, организовать автостоянку и освещение, отремонтировать покрытие пешеходных путей на прилегающей территории, организовать оказание ситуационной помощи сотрудниками учреждения с закреплением функциональных обязанностей в должностных инструкциях, продумать и обозначить на схемах наиболее оптимальные пути движения к зоне целевого назначения и санитарно-гигиеническим помещениям, а также организовать систему оповещения в экстренных случаях и обозначить пути эвакуации.*

***Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с умственными нарушениями*** *необходимо оборудовать санитарно-гигиенические помещения в каждом жилом блоке и для нестационарных клиентов и посетителей с установкой кнопки вызова персонала.*

***Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с патологией опорно-двигательного аппарата*** *требуется установка оградительных поручней на входной площадке главного входа, нормативных поручней на лестницах и вдоль стен.*

***Для обеспечения условной доступности объекта для инвалидов с нарушениями слуха*** *необходимо выделить в зале не менее 5% специально оборудованных мест с возможностью усиления звука, а также организовать сурдоперевод при оказании услуг.*

***Для обеспечения частичной доступности объекта для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках,*** *требуется комплексное оборудование входа для инвалидов на креслах-колясках с установкой нормативного пандуса в левом крыле здания с обеспечением информационного сопровождения от входа на территорию, установка бортиков на путях движения, а также выделение зоны проживания на 1ом этаже в левом крыле здания, максимально приближенном ко вновь организованному входу с обустройством всех функциональных помещений в этом блоке. Для обеспечения условной доступности объекта для этой категории инвалидов требуется приобретение ТСР (лестницехода) и оказание ситуационной помощи со стороны персонала.*

***Обеспечение доступности для инвалидов с нарушениями зрения*** *на первом этапе может решаться путём оказания ситуационной помощи на всех зонах, что обеспечит условную доступность объекта; при комплексном развитии системы информации на объекте с использованием контрастных цветовых и тактильных направляющих на всех путях движения, в т.ч. на прилегающей территории, дублировании основной информации рельефно-точечным шрифтом и акустической информацией может быть достигнута полная доступность объекта для инвалидов с нарушениями зрения.*